**PREGATIREA ECHIPAMENTULUI**

**PENTRU MENTENANTA!**

**Stimate client!**

Pentru a beneficia, de perfoarmantele maxime ale echipamentului dvs recomandam efectuarea mentenantei periodice la un interval maxim de 6-8 luni!

In functie de zona in care locuiti, acest termen poate fi diferit!

(daca locuiti in zone aflate in dezvoltare urbana, santiere, artere rutiere cu circulatie internsa, zone industriale, sau zone rurale)

**ETAPELE NECESARE SUNT**:

* Comunicarea, intentiei dvs de a efectua mentenanta;

telefonic: 0771 790 077;

E-mail: [service@ecovent.ro](mailto:service@ecovent.ro)

* Acceptul dvs, in privinta procedurii care urmeaza a fi desfasurate, cat si a costului perceput pentru acest serviciu!
* Pregatirea aparatului, pentru trimiterea catre Centrul de Service!
* Ambalarea cu responsabilitate a echipamentului, corespunzator livrarii;
* Efectuarea platii serviciului ce urmeaza a fi efectuat;

**Beneficiile efectuarii mentenantei:**

* Creste considerabil perioada de functionare a echipamentului in conditii optime, prin preventie si intretinere periodica!
* Etapele premergatoare acestei operatiuni sunt foarte simple si, nu necesita cunostinte tehnice speciale pentru a fi indeplinite!
* Ajuta la familiarizarea dvs cu componentele echipamentului si intelegerea procesului de functionarea a acestuia;
* Aveti siguranta ca, etapele de mentenanta s-au efectuat conform recomandarilor Producatorului, de catre personal autorizat, specializat tehnic si pregatit adecvat in acest sens!

**Atentie!**

1. Inainte de orice interventie, asigurati va, ca ati deconectat echipamentul de la reteaua electrica (220V) !!!
2. Trageti catre dvs Panoul Frontal;
3. Rasuciti clemele de plastic (aflate intre panoul frontal si flansa de plastic a aparatului)
4. Deconectati cablajul electric (doua fire)

(conectat in racleta, prin apasarea celor doi pini de plastic)

1. Deconectati cablul placii de baza (cablu 10/12 fire)
2. Desfaceti cele doua suruburi care sustin flansa echipamentului;

(acestea se afla pozitionate la cnf pozitie orara 09 si 15)

1. Extrageti corpul recuperatorului din tubul de plastic;
2. Ambalati resonsabil echipamentul (plastic si carton)
3. Contactati serviciul de Curierat sau livrati personal echipamentul daca va aflati in apropierea sediului nostru!
4. Aasat imagini ajutatoare acestei procedure!

**Panou frontal inchis!** **Panou frontal deschis!**

 

**Clema plastic pozitie inchis Clema plastic poziie deschis**

 

**Surub conectare flansa> tub (utilizati surubelnita cruce + cu varf mic)**

 

 

**Surub conectare flansa>tub ! Detasare panou frontal>tub!**



**Pozitionare Panou Frontal>tub**

**(ghidajul Panoului se vor pozitiona in corespondenta, cu cantul\* flansei)**

**(observati imaginea)**

Multumim,

Cu pritenie,

Echipa Ecovent!